## Свойства серий: Параметры парных соединений

Серия, содержащая свойства PA и PB, описывает линии, а не точки. Концы каждой линии задаются ключевыми номерами соединяемых точек. Все свойства такой серии, за исключением параметров линии LC, LG, LI, LW, LS, LP, LD, LA, игнорируются. Если указано только одно из свойств PA или PB, вся серия игнорируется. Соединять можно любые точки, даже если они находятся в разных сериях. Нельзя соединять точки, находящиеся на разных панелях.

### PA

PairA; ключевой номер первой точки отрезка. Парное соединение игнорируется, если ни одна из точек графика не имеет ключевого номера K, совпадающего со значением свойства PA.

### PB

PairB; ключевой номер второй точки отрезка. Парное соединение игнорируется, если ни одна из точек графика не имеет ключевого номера K, совпадающего со значением свойства PB.

### LB

LineStatusBar; текст, выводимый в статусную строку, когда курсор мыши останавливается на линии. Свойство LB применимо только к парным соединениям, но не к отрезкам, соединяющим соседние точки (см. выше). Cвойство работает только при выводе графика в окно.