## Свойства серий: Параметры заливок

К любой точке можно привязать заливку. Свойство FD устанавливает, какие ещё точки следует использовать наряду с текущей для определения формы заливки.

### FC

FillColor; цвет заливки, задаётся номером в палитре. Параметр аналогичен C.

### FG

FillGradient; второй цвет заливки, задаётся номером в палитре. Параметр аналогичен G.

### FI

FillIntensity; интенсивность заливки. Параметр аналогичен I.

### FS

FillShape; стиль заливки. Цвет штриховки задаётся свойствами LC, LG, LI. По умолчанию FS=1. Допустимые значения перечислены в таблице:

### FD

FillDir; направление заливки от линии, соединяющей текущую точку со следующей точки в данной серии. Допустимые значения перечислены в таблице:

FD=0 — нет заливки,
FD=1 — заливка до линии в следующей серии (по умолчанию),
FD=2 — заливка до линии в предыдущей серии,
FD=3 — заливка параллельно вверх,
FD=4 — заливка параллельно вниз,
FD=5 — заливка параллельно влево,
FD=6 — заливка параллельно вправо,
FD=7 — заливка до точки в следующей серии,
FD=8 — заливка до точки в предыдущей серии.
При FD=1,2 используются 4 точки и заливается внутренность четырёхугольника (при FP>1 пяти- или шестиугольника).

При FD=3,4,5,6 используются только 2 точки, заливается четырёх(5,6)угольник, ограниченный параллельными прямыми.

При FD=7,8 используются 3 точки, заливается тре(4,5)угольник.

### FP

FillPath; форма траектории, соединяющей соседние точки в текущей серии. Параметр аналогичен LP. По умолчанию FP=1.

Контур заливки определяется парой свойств FD и FP. Например, следующая таблица отличается от предыдущей тем, что вместо FP=1 было задано FP=3: