## Свойства серий: Параметры линий

Линиями можно соединять последовательные точки одной серии, либо соответствующие точки соседних серий. Для соединения произвольных точек следует использовать парные соединения.

### LC

LineColor; цвет линии, задаётся номером в палитре. Параметр аналогичен C. По умолчанию LC равно номеру серии.

### LG

LineGradient; второй цвет линии, задаётся номером в палитре. Параметр аналогичен G. По умолчанию LG=0 — чёрный.

### LI

LineIntensity; интенсивность линии. Параметр аналогичен I.

### LW

LineWeight; толщина линии в пикселах. Если не задан, то LW=1.

### LS

LineShape; стиль линии. По умолчанию LS=1. Допустимые значения перечислены в таблице:

### LP

LinePath; форма траектории. По умолчанию LP=1. Линия не рисуется, если LP=0. Допустимые значения перечислены в таблице:

### LD

LineDirection; направление линии. По умолчанию LD=1.
LD=0 — нет линии,
LD=1 — линия соединяет текущую точку со следующей в серии,
LD=2 — линия соединяет текущую точку с такой же точкой в следующей серии,
LD=3 — рисуются обе линии.
Для последней серии могут быть отображены только линии типа 1.

### LA

LineArrow; тип стрелки. По умолчанию LA=0. Допустимые значения перечислены в таблице: